**Javntekstur til kunngerð um skipanir til upphiting við hitapumpum**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kunngerð nr. 101 frá 15. oktober 2012 um skipanir til upphiting við hitapumpum, sum broytt við kunngerð nr. 118 frá 31. juli 2017** | **Broytingaruppskot** |
| *Umsókn um loyvi og góðkenning av jarðhitaskipan*  **§ 1.** [1)](https://logir.fo/Kunngerd/101-fra-15-10-2012-fra-fyriskipanir-i-sambandi-vid-jardhitaskipan" \l "_edn1) Tá søkt verður um loyvi at gera eina jarðhitaskipan, skal umsóknin vera skrivað á oyðublað, sum fæst frá kommununi. Umsóknin skal innihalda hesar upplýsingar um jarðhitaskipanina:  1)   navn og bústað á góðkendum fysiskum ella løgfrøðiligum hitapumpuinstallatøri sbrt. § 6, stk. 2,  2)   slag av bygningi t.d. vinnubygningur, sethús, samkomuhús, skúli o.l,  3)   bústað, postnummar og kommunu, har bygningur/ar er/u staðsettur/ir, somuleiðis navn á eigara,  4)   upphitað vídd (m2) á bygningi/ bygningum, orkutørvur á bygningi/bygningum (kWh/ár), effekttørvur (kW) og um upphitingarhátt, t.e. radiator, gólvhiti, heit luft, v.m.,  5)   merki og modell av hitapumpu, hitapumpueffekt (kW) og slag og mongd av køliløgi í hitapumpuni og  6)   slag av hitasavningarslangu (kollektorslangu), ið er merki, modell og tjúkd.  *Stk. 2.* [1)](https://logir.fo/Kunngerd/101-fra-15-10-2012-fra-fyriskipanir-i-sambandi-vid-jardhitaskipan#_edn1) Umsóknin, undirskrivað av góðkendum hitapumpuinnstallatøri, skal sendast kommununi.  *Stk. 3.* Kommunan veitir loyvi at gera og nýta jarðhitaskipanir. | *stk. 2.* Installatørur leggur uppskot til staðseting av boriholi í telduskipanina hjá Umhvørvisstovuni, tá umsókn um boriloyvi verður latin kommununi.  *Stk. 2 og 3 verða eftir hetta stk. 3 og 4.* |
| § 3. [1)](https://logir.fo/Kunngerd/101-fra-15-10-2012-fra-fyriskipanir-i-sambandi-vid-jardhitaskipan#_edn1) Tá jarðhitaskipanin er klár at taka í nýtslu, skal brunnborarin senda viðkomandi kommunu oyðiblaðið sbrt. § 2, stk. 2, við teimum upplýsingum, sum eru nevndir í nr. 1-6, og sum brunnborarin hevur skrivað. Upplýsingarnar eru:  1)   longd av stálrøri frá yvirflatu og niður á hellu,  2)   samlað longd av boriholi og longd av aktivum boriholi,  3)   grundvatnsstandur máldur í metrum undir yvirflatu,  4)   longd av hitasavningarslangu,  5)   lýsing av jarðslagi á ymsum dýpdum, og  6)   vatnmongdum í litrum pr. tíma á ymsum dýpdum.  Stk. 2. Í jarðhitaskipanum við fleiri boriholum skulu upplýsingar sbrt. stk. 1 latast fyri hvørt borihol sær, og hartil skal samlaða longdin av innsamlingarslangum viðmerkjast. | **§ 3.** Tá boriholið til jarðhitaskipan er borað, skal brunnborarin skráseta upplýsingarnar nevndar í nr. 1-3, í telduskipanina. Upplýsingarnar eru:   1. longd av stálrøri frá yvirflatu og niður á hellu, 2. samlað longd av boriholi, 3. vatnmongdum í litrum pr. tíma á ymsum dýpdum. |
| **§ 9.** Krøv til boring av holi til lodrætta jarðhitaskipan eru, at:  1)   kompressari, borivognur og aðrar maskinur, sum verða brúktar til boriarbeiðið, skulu vera CE merktar,  2)   súgvandi tilfar skal altíð vera tøkt á arbeiðsplássinum,  3)   plássið, har boriholið er, skal merkjast við einum frámerki á húsagrundini ella á øðrum sjónligum staði, og  4)   tilfar frá boringini skal burturbeinast á ein tryggan hátt, soleiðis at hetta ikki kemur út í nærumhvørvið, t.e. áir, løkir, kloakkir ella út í lendið. | **§ 9.** Krøv til boring av holi til lodrætta jarðhitaskipan eru, at:  1)   kompressari, borivognur og aðrar maskinur, sum verða brúktar til boriarbeiðið, skulu vera CE merktar,  2)   súgvandi tilfar skal altíð vera tøkt á arbeiðsplássinum,  3)   plássið, har boriholið er, skal merkjast við einum frámerki á húsagrundini ella á øðrum sjónligum staði, og  4)   tilfar frá boringini skal burturbeinast á ein tryggan hátt, soleiðis at hetta ikki kemur út í nærumhvørvið, t.e. áir, løkir, kloakkir ella út í lendið.  5) brunnborari skrásetir boridato í telduskipanini nevnd í § 7, stk. 1 í lógini í minsta lagi 14 dagar áðrenn farið verður undir at bora.  6) alt borivatn skal ígjøgnum eina botnfellingarskipan, soleiðis at boristøv og annað ikki kemur út í nærumhvørvið,  7) Markvirðið fyri mongd av boristøvi í borivatni skal í mesta lagi vera 1.000 mg/l  8) bingjan skal standa í minsta lagi 24 tímar uttan røring, áðrenn borivatnið verður latið út. Er borivatnið sjónliga skitið, hevur brunnborari skyldu til at steðga við útleiðingini og víða til vatnið er reint.  9) stálfóðurrør, sum í minsta lagi eru 6 metrar long, skulu stoypast í minsta lagi 2 metrar niðurum fasta hellu og eftir fyriskrivaðari mannagongd hjá Umhvørvisstovuni  10) reinsiskipanir, har evnafrøðilig evni ella filtur verður brúkt til botnfelling, skulu góðkennast av Umhvørvisstovuni, áðrenn tær verða brúktar  11) brunnborari skal boða kommununi frá beinanvegin varðhugi er um, at artesiskt vatn er størri enn 1.000 l/t. |
| *Gjøld*  **§ 11.** [1)](https://logir.fo/Kunngerd/101-fra-15-10-2012-fra-fyriskipanir-i-sambandi-vid-jardhitaskipan#_edn1) Kommunan kann áseta gjøld fyri veitan av loyvi sbrt. § 1, stk. 3. Umhvørvisstovan kann áseta gjøld fyri góðkenning av brunnborara sbrt. § 5, stk. 5 og fyri góðkenning av hitapumpuinstallatøri sbrt. § 6, stk. 4. Gjøldini mugu ikki vera hægri enn umsitingarkostnaðurin av tænastuni. | *Gjøld*  **§ 11.** [1)](https://logir.fo/Kunngerd/101-fra-15-10-2012-fra-fyriskipanir-i-sambandi-vid-jardhitaskipan#_edn1) Kommunan kann áseta gjøld fyri veitan av loyvi sbrt. § 1, stk. 3. Umhvørvisstovan kann áseta gjøld fyri góðkenning av brunnborara sbrt. § 5, stk. 5 og fyri góðkenning av hitapumpuinstallatøri sbrt. § 6, stk. 4. Gjøldini mugu ikki vera hægri enn umsitingarkostnaðurin av tænastuni.  *Stk. 2.* Fyri ummæli eftir § 5, stk. 1 í lógini og fyri mátingar, skrásetingar og ráðgeving sbrt. § 7 a í lógini, tekur Jarðfeingi eitt gjald á kr. 2.000 fyri hvørt jarðhitahol.  *Stk. 3.* Installatørurin skal gjalda gjaldið í stk. 2 til Jarðfeingi í seinasta lagi, tá umsókn um loyvi til jarðhitaskipan verður latin kommununi.  Stk. 4. Er gjaldið í stk. 2 ikki goldið til ásettu tíð, steðgar viðgerðin av umsóknini til installatørurin hevur goldið gjaldið |