**Umhvørvismálaráðið**

|  |  |
| --- | --- |
| Dagfesting: | Skrivið her |
| Mál nr.: | Skrivið her |
| Málsviðgjørt: | Skrivið her |
| Ummælistíð: | Skrivið frá/til |
| Eftirkannað: | Lógartænastan  dagfestir |

**Uppskot til**

**Kunngerð um broyting í kunngerð um skipanir til upphiting við hitapumpum**

(Treytir til jarðhitaboringar, krøv um skrásetingar og gjald)

**§ 1**

Í kunngerð nr. 101 frá 15. oktober 2012 um skipanir til upphiting við hitapumpum, sum broytt við kunngerð nr. 118 frá 31. juli 2017 verða gjørdar hesar broytingar:

1. Í § 1 verður aftaná stk. 2, sum nýtt stk. 3 sett:

”*stk. 2.* Installatørur leggur uppskot til staðseting av boriholi í telduskipanina hjá Umhvørvisstovuni, tá umsókn um boriloyvi verður latin kommununi.”

Stk. 2 og 3 verða eftir hetta stk. 3 og 4.

1. § 3, stk. 1 verður orðað soleiðis:

”Tá boriholið til jarðhitaskipan er borað, skal brunnborarin skráseta upplýsingarnar nevndar í nr. 1-3, í telduskipanina. Upplýsingarnar eru:

1. longd av stálrøri frá yvirflatu og niður á hellu,
2. samlað longd av boriholi,
3. vatnmongdum í litrum pr. tíma á ymsum dýpdum.
4. Í § 9 verður aftaná nr. 4 sum nýtt nr. sett:

”5) brunnborari skrásetir boridato í telduskipanini nevnd í § 7, stk. 1 í lógini í minsta lagi 14 dagar áðrenn farið verður undir at bora.

6) alt borivatn skal ígjøgnum eina botnfellingarskipan, soleiðis at boristøv og annað ikki kemur út í nærumhvørvið,

7) markvirðið fyri mongd av boristøvi í borivatni skal í mesta lagi vera 1.000 mg/l

8) bingjan skal standa í minsta lagi 24 tímar uttan røring, áðrenn borivatnið verður latið út. Er borivatnið sjónliga skitið, hevur brunnborari skyldu til at steðga við útleiðingini og víða til vatnið er reint.

9) stálfóðurrør, sum í minsta lagi eru 6 metrar long, skulu stoypast í minsta lagi 2 metrar niðurum fasta hellu og eftir fyriskrivaðari mannagongd hjá Umhvørvisstovuni

10) reinsiskipanir, har evnafrøðilig evni ella filtur verður brúkt til botnfelling, skulu góðkennast av Umhvørvisstovuni, áðrenn tær verða brúktar

11) brunnborari skal boða kommununi frá beinanvegin varðhugi er um, at artesiskt vatn er meira enn 1.000 l/t.

1. Í § 11 verður aftaná stk. 1 sum nýtt stk. sett:

”*Stk. 2*. Fyri ummæli eftir § 5, stk. 1 í lógini og fyri mátingar, skrásetingar og ráðgeving sbrt. § 7 a í lógini, tekur Jarðfeingi eitt gjald á kr. 2.000 fyri hvørt jarðhitahol.

*Stk. 3*. Installatørurin skal gjalda gjaldið í stk. 2 til Jarðfeingi í seinasta lagi, tá umsókn um loyvi til jarðhitaskipan verður latin kommununi.

*Stk. 4.* Er gjaldið í stk. 2 ikki goldið til ásettu tíð, steðgar viðgerðin av umsóknini til installatørurin hevur goldið gjaldið.”

**§ 2**

Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd.

Navn á stjórnarráði, dagfesting

**Navn á landsstýrismanni**

landsstýrismaður

/ Navn á embætisfólki

**Skjal 1**

**Heitið á skjalinum**